Przedmiar robót
Nazwa Inwestycji: Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez powierzchniowe utrwalenie na drogach będących własnością Gminy Dzierzążnia
Adres: Starczewo Wielkie, 09-164 Starczewo Wielkie

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
Czynność robót: D-01.01.01
krotność= 1,00

	km	0,35
	
1.	0,350	0,35				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,35	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10113-010-050	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm w wywozem na odległość 5 km
Czynność robót: D-01.00.00
krotność= 1,00

	m2	350,00
	
1.	350*1,0	350,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				350,00	

2. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233200-1 

1	2	3	4	5	
 3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 6 ERRATA1002-06010-050	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywami naturalnymi 13dm3/m2 o wym.16-25 mm,transport kruszywa samochodem samowyład.5-10 t z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-70 w ilości średnio 4,30 kg/m2
krotność= 1,00

	m2	1 050,00
	
1.	350*3	1 050,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1 050,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 6 ERRATA1002-03010-050	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi 13,0 dm3/m2 o wym.8-11 mm,transport kruszywa samochodem samowyład.5-10 t z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-70 w ilości średnio 4,30 kg/m2
krotność= 1,00
	m2	1 050,00
	
1.	350*3	1 050,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1 050,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 6 ERRATA1002-01010-050	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi 8,0 dm3/m2 o wym.2-5 mm,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-70 w ilości średnio 4,30 kg/m2
krotność= 1,00

	m2	1 050,00
	
1.	350*3	1 050,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1 050,00	

3. POBOCZE
Kod CPV: 45233120-6 

1	2	3	4	5	
 6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 6 ERRATA1301-050-050	Mechaniczne plantowanie poboczy,grubość ścinania 10 cm z wywozem na doległość 5 km
krotność= 1,00

	m2	525,00
	
1.	350*0,75*2	525,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				525,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 6 ERRATA0112-050-050	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00

	m2	525,00
	
1.	350*0,75*2	525,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				525,00